ASSUME CS : CODE, DS : DATA, ES : EXTRA

DATA SEGMENT

STRING1 DB 'EMPTY VESSELS MORE NOISE$'

STRLEN EQU ($-STRING1)

DATA ENDS

EXTRA SEGMENT

STRING2 DB STRLEN + 5 DUP(0)

EXTRA ENDS

CODE SEGMENT

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET STRING1

MOV DI, OFFSET STRING2

CLD

MOV CX, 14

REP MOVSB

MOV DL, 5

BACK: MOV AH, 01

INT 21H

STOS STRING2

DEC DL

JNZ BACK

MOV CX, 11

REP MOVSB

NOP

MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

END